### Утилита по устранению неполадок

Утилита по устранению неполадок является дополнительной утилитой и служит для выявления и устранения неполадок, связанных с настройками беспроводного адаптера и связи с другими сетевыми устройствами в режиме точки доступа (infrastructure).

Утилита доступна только для решений Mini PCI.

Запуск утилиты по устранению неполадок:

- Для запуска утилиты по устранению неполадок на вкладке Диагностика щелкните кнопку Устранение неполадок.

- ИЛИ: В меню действия выберите Действие > Устранение неполадок.

Щелкните кнопку «Выполнить тест» для запуска следующих тестов утилиты по устранению неполадок:

- установка драйвера;

- установка платы;

- активизация платы;

- радиоустройство;

- связь;

- идентификация;

- сеть.

Результаты проверок отображаются в следующем виде:

- Проверка пройдена успешно: тест выполнен успешно.

- Проверка не пройдена: тест не выполнен из-за неверной настройки параметров беспроводного адаптера для установки связи с точкой доступа.

- Проверка пропущена: активная схема не требует выполнения данного теста.

Для просмотра отчета по проверкам щелкните кнопку Просмотр отчета.

- Для сохранения отчета щелкните Сохранить отчет и укажите папку для сохранения отчета.

> Присвойте файлу имя и щелкните Сохранить.

- Щелкните приступить к проверке для повторного запуска утилиты устранения неполадок.