### Feilsøkingsverktøy

Feilsøkingsverktøyet er et tilleggsverktøy som identifiserer og løser problemer med konfigurasjonen for trådløse nettverkskort og tilknytningsproblemer når kortet er i tilknytningspunktmodus (infrastrukturmodus).

Verktøyet er bare tilgjengelig for Mini-PCI-løsninger.

Slik starter du feilsøkingsverktøyet:

- Klikk Feilsøking på Diagnostikk-fanen for å kjøre feilsøkingsverktøyet.

- ELLER Velg Handling > Feilsøking på handlingsmenyen.

Klikk Kjør test for å kjøre feilsøkingsverktøyets tester.

- Driverinstallasjon

- Innsetting av nettverkskort

- Aktivering av nettverkskort

- Radio

- Tilknytning

- Godkjenning

- Nettverk

Verktøyet viser testresultatene slik:

- Test vellykket: Vellykket fullføring av test

- Test mislyktes: Testen mislyktes fordi det trådløse nettverkskortet ikke er riktig konfigurert for å knyttes til et tilknytningspunkt

- Test utelatt: Testen var ikke påkrevd for den aktive profilen

Hvis du vil vise en rapport over testene, klikker du Vis rapport.

- Hvis du vil lagre rapporten, klikker du Lagre rapport og går til mappen rapporten skal lagres i.

> Gi filen et navn, og klikk Lagre.

- Klikk Start test for å kjøre feilsøkingsverktøyet på nytt.